# VisTelega Описание класса

Родительский класс: VisSubUnit
VisTelega служит для отображения текущего местоположения разгрузочной тележки.
Объект данного класса должен быть частью (дочерним объектом) VsqUnit.
Смотри также: VisTelegaCtrl (отображение и изменение необходимого местоположения разгрузочной тележки)

# Свойства объекта

- imageName
- positions
- curentPosition
- zdvOffset
- equipment

# Описание свойств

## imageName

Имя файлов для отображения состояния оборудования.
Имя файлов (без расширения и постфикса) содержащих изображения для отображения четырёх возможных состояний оборудования:

- выключено - imageName_1.bmp
- включено - imageName_2.bmp
- авария - imageName_3.bmp
- приостановлено - imageName_4.bmp

## positions

Возможные местоположения тележки.
Для каждого возможного местоположения тележки необходимо задать местоположение объекта визуализации.

## curentPosition

Текущее местоположение тележки.
Меняем значение, перемещаем объект - тем самым задаём необходимое положение объекта для каждого из возможных местоположений тележки.

## zdvOffset

Смещение объекта при переключении положения задвижки.
Разгрузка тележки может происходить в две стороны, соответственно отображать объект необходимо в двух разных положениях. При разгрузке тележки в одну сторону объект позиционируется в точку заданную параметром "position", а при разгрузке в другую - позиция смещается на значение заданное данным параметром.

## equipment

Ссылка на объект оборудования.
Данное свойство должно содержать ссылку на объект содержащий данные о текущем состоянии оборудования (EqTelega).