# Составные маршруты B-версия

Предполагается, что создавать проект и работать с «VisAdminSettingsEditor» читающий уже умеет.

## Добавление в администрирование :

Все шаги ниже определяют состав маршрута, порядок запуска и условия запуска

- выбираем группу типа «VisualProject»
- встаем на пункт типа «VisAdminSettingsEditor»
- кликаем правой кнопкой мыши, выбираем элемент типа VisAESEQCEditor

* заполняем его свойства (картинка).
Редактирование в администрировании :
порядок старта определен сверху вниз;

- К -только контроль
- Н - игонрировать чужие аварии (неотключаемое при аварии других)
- Кп -управляет подачей
- Пд -подающее продукт
- И -исключительное владение
- Пр -прозрачность (на запуске, в работе, всегда)
- Старт - время на запуск данного устройства (до старта следующего ждем n - сек.)
- Стоп - время на останов данного устройства (до команды «стоп» следующему ждем n - сек.)

## Добавление клиенсткой версии:

##

Все шаги ниже определяют порядок взаимодействия пользователя с СОЗДАННЫМИ маршрутами

- выбираем группу типа «EquipmentProject»
- создаем в ней группу типа «EquipmentGroup»
- кликаем правой кнопкой мыши, выбираем элемент типа «EqSEQCSet»

заполняем его свойства (картинка)

- одного элемента «EqSEQCSet» достаточно для контроля и управления маршрутами с пересекающимся оборудованием

Для управления маршрутом используются кнопки типа «VisSEQCButton»

- выбираем место расположения данной кнопки и ставим ее
- редактируем ее параметры

- поле «equipment» - для связки с требуемым «EqSEQCSet»;
- поле «tagPath» - Имя тега устройства seqc;
- поле «cmd» - обязанности данной кнопки
  - «CmdStart» - старт маршрута (в разработке, используйте обычную кнопку для подачи команды на Btn)
  - «CmdStop» - останов маршрута (в разработке, используйте обычную кнопку для подачи команды на Btn)
  - «CmdEmgStop» - экстренный останов маршрута (в разработке, используйте обычную кнопку для подачи команды на Btn)
  - «CmdLoad» - выбор и загрузка маршрута
  - «CmdClean» - обнуление заданного SEQC (возможно только в состоянии Sost = 0)