Описание команд автоматического управления входами

ADDINP <фильтр> - добавление входов по условию.

ADDINP ~<фильтр> - аналогична ADDINP, но добавленные входа будут инвертированы.

ADDINP {GROUP=имя_группы1;имя_группы N}<фильтр> - аналогична ADDINP, но используются только выходы элементов указанных групп. Также можно использовать инвернтор ~.

DELINP <фильтр> - удаление входов по условию.

где

<фильтр> - <выражение1;...выражениеN>

<выражение> - строка поиска а-ля MS-DOS (например: AND.S??_*.Output)

При выполнении команды ADDINP осуществляется циклический перебор всех выходов устройств проекта. Каждый выход представляется в следующем формате:

<ТИП>.<Название ус-ва>.<Название выхода>

например: AND.S01_alarms.Output

Если строковое представление подходит под условие фильтра, то выход добавляется.