SCN - Набор условий
===================

Сравнивает на эквивалентность значение на входах input с соответствующим
значением, установленном в value, после чего над всеми полученными 
результатами выполняется операция oper (ANd, OR или +). 

            --------¬
            ¦       +-- Output
            ¦       +-- Oper
 input_00 --+  SCN  +-- Value_00
    :       ¦       ¦      :
 input_7F --+       +-- Value_7F
            L--------

Описание интерфейса:
Output    - Итоговый результат операции

Oper      - Тип операции: 
                0=AND
                1=OR 
                2=арифм.сложение
                3=BIN to DEC. Двоичное значение на входах (input_00 - младший бит)
                  преобразуется в десятичное значение и выставляется на Output.
                  Дополнительно один из выходов Value, номер которого соответствует
                  значению Output, выставляется 1, а на остальных Value - нули.
                4=Максимальное значение
                5=Минимальное значение
                6=Индекс входа с максимальным значением
                7=Индекс входа с минимальным значением

Input_XX  - Вход
Value_XX  - Значение сравнения для соответствующего входа Input 
            (если > 0xFF, то данный вход не используется)

            Подробнее: Для операций 3, 4,5,6,7 соответствующий выход Value
            устанавливается в 1, остальные 0. Для операций 0,1,2 Value не меняются.


Для добавления пары input и value в окне входов нажать Ins. 
Для удаления - Del. 

Value_XX можно переименовывать. Для этого, находясь на требуемом value,
нужно нажать Alt+V. 

Для задания value имени по шаблону устройства, заведенного на 
соответствующий вход input нажать Alt+T.
