BTN - кнопка
============

Выдает импульс заданной длительности по команде от верхнего уровня.

ВЫХОДЫ
Output          Выход для выдачи импульса
Input           Выход, в который с верхнего уровня нужно записать 1
TimeDel         Задержка выдачи импулься
TimeImp         Длительность импульса

После записи в Input единицы через время TimeDel на выходе Output
появляется значени 1. Значение держится заданное в TimeImp время.
После этого Output и Input сбрасываются в 0.