TRAD - проходной триггер
========================

ВХОДЫ:
MasterIn        Входное логическое значение (0 или 1)
TrigSet         Импульс установки триггера
Enable          Набор входов, разрешающих установку триггера

Добавление/удаление входов Enable клавишами Ins/Del, или через меню. 


ВЫХОДЫ:
Output          Если триггер установлен, на Output подается значение MasterIn,
                Output=0
Ready           Сигнал готовности триггера к установке. Появляется в случае, если
                триггер не установлен, MasterIn=1, все Enable=1. При поступлении
                импульза на TrigRes триггер будет установлен, и Ready станет = 0.


Если уже триггер установлен, значение MasterIn может принимать любое значение - это
не сбросит триггер. Если же измениться любой из Enable в ноль, то триггер сбросится.

