# tenzom

Mодуль опроса весов Тензо-М.

Используемый протокол - Тензо-М.

Описания протоколов здесь.

Используется только одна команда протокола - `0xC8`.

Стандарт

ТВ-011 версии «GA-1.05»

    # стандартные счетчики
    module.tenzom1:
      netaddr:   1
      portnum:   1
      type:      promauto.tenzom
      size:      5
      posSumWeight:  1
      posSumNum:     2
      posLastWeight: 3
      posOutput:     4
      posLastTime:   5

    # счетчики для ТВ-011 GA1.05
    module.tenzom2:
      netaddr:   1
      portnum:   1
      type:      promauto.tenzom
      size:          9
      posSumWeight:  1
      posSumNum:     3
      posLastWeight: 6
      posOutput:     8
      posLastTime:   9

## Параметры

Параметр | По умолчанию | Описание
--- | --- | ---
useCounters | on | Считывать значения счетчиков командой C8 (SumWeight, SumNum, LastWeight, Output, LastTime)
useNetto | off | Считывать значения веса нетто командой C2
useBrutto | off | Считывать значения веса брутто командой C3
stableNetto | off | Принимать значение веса нетто только после успокоения
stableBrutto | off | Принимать значение веса брутто только после успокоения
posSumWeight | 1 | Позиция регистра `SumWeight` (*)
posSumNum | 2 | Позиция регистра `SumNum` (*)
posLastWeight | 3 | Позиция регистра `LastWeight` (*)
posOutput | 4 | Позиция регистра `Output` (*)
posLastTime | 5 | Позиция регистра `LastTime` (*)

Примечание:
* - от 1 до 8 включительно

## Теги

Тег | Тип | Описание
--- | --- | ---
SumWeight | LONG | Счетчик веса несбрасываемый
SumNum | LONG | Счетчик отвесов несбрасываемый
LastWeight | LONG | Вес последнего отвеса
Output | LONG | Текущая производительность
LastTime | LONG | Время последнего отвеса
Netto | INT | Вес нетто
Brutto | INT | Вес брутто