# Частотный преобразователь Kippribor AFD

## Параметры

    F0.00 = 2 - источник частоты
    F4.00 = 104 - протокол
    F4.01 = адрес

## yml

    plugin.peripherial:

      kipprib: &kipprib
        portnum:  1
        type:     modbus

        tags:
          - name:          FreqSet
            address:       4098
            access:        wo
            tracktag:      FreqReq

          - name:          State
            address:       8192

          - name:          ErrorCode
            address:       8193
            readEnd:       on

          - name:          FreqReq
            address:       53254

      module.kp1:
        netaddr:  1
        <<: *kipprib