# owen.mu110-16r

Модуль вывода дискретный ОВЕН МУ110-16Р.

Используемый протокол - MODBUS.

https://www.owen.ru/uploads/rie_mu110-16r_k___m01__2428.pdf

    plugin.peripherial:

      module.di:
        portnum: 1
        netaddr: 2
        type:    owen.mu110-16r

## Теги

    do:TOut              = Макс. сетевой тайм-аут
    do:out00             = Состояние логического выхода (0 или 1, чтение и запись)
        :
        :
    do:out15