# promauto.robo

Mодуль взаимодействи с ПЛК Roboplant I7188xa (ПромАвтоматика).

Используемый протокол - RPMTR.

    plugin.peripherial:

      module.PLC1:
        portnum: 6
        enable:  on
        retrial: 3
        type:    promauto.robo
        mtr:     mtr/UVHL_load.mtr
        encoding: windows-1251

## Дополнительные параметры

mtr | путь к mtr-файлу проекта, загруженного в ПЛК
encoding | encoding for mtr-file, default is «windows-1251». Other possible values here: https://docs.oracle.com/javase/8/docs/technotes/guides/intl/encoding.doc.html

## Теги

    mtr-project tags

    TimeWrite
    TimeReadIrr
    TimeReadAll
    TimeReadPer
    TimeReadReq
    TimeReadTCycle
    TimeCycle
    ErrorCode