# idsdrive.ecz

Частотный преобразователь IDS-Drive серии E, C и Z.

Используемый протокол - MODBUS.

http://www.chastotniki.ru/documents/idsdrive/IDS-Drive_Z.pdf

    plugin.peripherial:

      module.atv:
        netaddr:  1
        portnum:  1
        type:     idsdrive.ecz
        enable:   on
        emulate:  off

## Теги

tagname | address | description
--- | --- | ---
read/write
Control | 0x2000 | Управление
FreqSet | 0x2001 | Задание частоты
readonly
FreqReq | 0x1 | Заданная частота
FreqOut | 0x2 | Выходная частота
CurrOut | 0x3 | Выходной ток
RotSpd | 0x4 | Скорость вращения
Voltage | 0x5 | Напряжение DC
Temper | 0x6 | Температура преобразователя частоты
Error1 | 0xA | Отчет ошибки 1
Error2 | 0xB | Отчет ошибки 2
Error3 | 0xC | Отчет ошибки 3
Error4 | 0xD | Отчет ошибки 4