<Назад> <В начало> <Далее>

# Добавляем норию

И вновь добавление произведём методом копирования.

В окне проекта кликните изображении шнека, затем правой кнопкой мышки на появившемся "крестике" и выберите "Копировать". Далей правой кнопкой мышки кликните по рабочей области ("Line_1") и выберите "Вставить". В появившемся окне отредактируйте поля в соответствии с изображением приведённым ниже и нажмите кнопку "OK".

В результате в проект добавится элемент оборудования "equ_517" и его визуальное представление "vu517".

## Дорабатываем описание оборудования

Отредактируйте свойства "Root" и "title" компонента "equ_517".

В инспекторе проекта выберите компонент "equ_517Pdp" и скопируйте его (контекстное меню / копировать). Вызвав контекстное меню для "equ_517" выберите пункт "Вставить".
Заполните поля ввода согласно рисунку и нажмите кнопку "ОК".

Таким образом добавиться датчик "РКС". Отредактируйте его свойства.

## Дорабатываем визуализацию

Аналогично копированию датчика в оборудовании скопируйте "vmdta517Pdp" в "vu517" и отредактируйте его свойства.

Измените название картинки компонента "vmcha517" на "Nr1Hr", а имя компонента (objectName) на "vmcha517H".

Скопируйте его в "vu517", заменив "517H" на "517L". В инспекторе проекта выберите добавленный компонент, нажмите на клавиатуре "Ctrl" и три раза кнопку вверх. Инспектор проекта должен выглядеть подобно рисунку.

Мышкой переместите компоненты отображения нории так чтобы получить окно проекта подобное показанному на рисунке.

Внимание! Для позиционирования компонентов визуализации с шагом в одну точку, удерживайте "Ctrl" и перемещайте компонент кнопками со стрелками.

<Назад> <В начало> <Далее>