<Назад> <В начало> <Далее>

# Добавляем шнек

Можно добавить шнек используя ранее описанные методы. Но это долго. Воспользуемся методом копирования. Кликните на компоненте "vmchaBeep", затем правой кнопкой мышки на компоненте "vuBeep" и выберите "Копировать". Далей правой кнопкой мышки кликните по рабочей области ("Line_1") и выберите "Вставить". В появившемся окне отредактируйте поля в соответствии с изображением приведённым ниже и нажмите кнопку "OK".

В результате в проект добавится элемент оборудования и его визуальное представление.

Внесём необходимые изменения в свойства созданных компонентов.

vmcha235

Меняем название изображения.

equ_235

Редактируем "TagRoot" и "title".

## Создадим метку шнека

В отличии от звонка, который на производстве может быть один и потому ни как не обозначен, объекты оборудования (в подавляющем большинстве случаев) имеет уникальный номер. В нашем случае шнек имеет номер 235. Чтобы отобразить этот номер добавим в "vu_235" компонент "VisMchLabel".

В окне проекта, мышкой (нажав на на нём левой клавишей мышки, и не отпуская её) переместим изображение метки в необходимое положение.

## Создадим датчик подпора

В инспекторе проекта, добавим в "equ_235" компонент "EqMDTA" и отредактируем его свойства согласно рисунку приведённому ниже.

В "vu235" добавим компонент "VisMdta" и настроим его.

В окне проекта, мышкой (нажав на на нём левой клавишей мышки, и не отпуская её) переместим изображение датчика в необходимое положение.

В результате получим окно проекта подобное рисунку.

<Назад> <В начало> <Далее>