# EqTermoMbBOT Описание класса

Объекты данного класса предназначены для обработки данных с блоков термометрии BOT.
Родительский класс: EqTermoMB
Объект данного класса должен быть частью (дочерним объектом) EqTermoSK.
Унаследованные свойства:

- tagPath - должно содержать имя блока (например - "BOTB14-1")
- tagRoot - не используется
- dataProvider - источник данных (тегов)
- names - список названий подвесок подключенных к соответствующим входам.

# Свойства объекта

- sensCount00
- sensCount01
- sensCount02
- sensCount03
- sensCount04
- sensCount05
- sensCount06
- sensCount07
- changeTable

# Описание свойств

## sensCount00

Количество датчиков подвески с индексом 0 (подключенной к первому входу).

## sensCount01

Количество датчиков подвески с индексом 1.

## sensCount02

Количество датчиков подвески с индексом 2.

## sensCount03

Количество датчиков подвески с индексом 3.

## sensCount04

Количество датчиков подвески с индексом 4.

## sensCount05

Количество датчиков подвески с индексом 5.

## sensCount06

Количество датчиков подвески с индексом 6.

## sensCount07

Количество датчиков подвески с индексом 7 (подключенной к последнему входу).

## changeTable

Список корректировки имен тегов.
Каждая строка списка должна содержать информацию для корректировки имени тега одного датчика.

Формат: pdvIdx;sensIdx;tagName

где

pdvIdx - индекс подвески (0..8)

sensIdx - индекс датчика (0..50)

tagName - полное имя тега (включая путь) содержащего информацию о температуре соответствующего дачика.